ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ к ЛЭП «Весна»:
1. Подать заявление (по утвержденной форме) в правление на выделение точки подключения к ЛЭП Весна разрешенной мощностью 0,5 кВт (уточнить необходимую вам мощность для учета сбора информации для будущих решений по увеличению мощности)
2. Оплатить целевой взнос за точку подключение, разрешенной мощностью 0,5 кВт, утвержденный решением общего собрания.
3. Определение место подключения к ЛЭП Весна на ближайшей опоре и согласование всех технических моментов с председателем комиссии по контролю за электроснабжением Романенко Виктором Алексеевичем
4. Установить электрический ящик с окном в сборе на опоре на высоту от земли не более 1,70м, в котором установить однофазный прибор учета и автоматический выключатель не более, чем на 16А (собственность садовода и выполняется силами садовода). 
5. Навесить СИП 2*16  на опору и проведение СИП 2*16 из под прибора учета до строения (собственность садовода и выполняется силами садовода).
6. Соединить СИП 2*16 (собственность садовода) на опоре с существующим СИП ЛЭП Весна (собственность СНТ Весна) — на границе балансовой принадлежности (выполняется силами садовода).
7. Предъявить работы Романенко В.А., или в случае необходимости всем членам комиссии по контролю за электроснабжением. Приемка и опломбирование счетчика (выполняется Романенко В.А.).
8. Заключить Договор по возмещению затрат за электроэнергию и пользования ЛЭП Весна, акт балансовой принадлежности и однолинейную схему электроснабжения, утвержденным решением общего собрания 06.07.2019г.
